**Jautājums**:

Pielikumā Nr.2 (Tehniskā specifikācija) 1.1.punktā norādīts: kokskaidu granulu kvalitātes prasības atbilstoši EN*plus* A1 klasei. 1.2. punktā norādīts: ģeometriskais lielums 6-8 mm diametrā ar 15-20 mm garumu, sapresētas tilpumsvarā 650-750kg uz kubikmetru. Savukārt EN*plus* A1 standartam atbilst garums 3,15-40 mm un tilpumsvars ne mazāks par 600 un ne lielāks par 750 kg/m3. 1.5. punktā norādīts: pelnu saturs no 0,2% līdz 0,5% no sadedzinātā svara. Savukārt EN*plus* A1 standartam atbilst kokskaidu granulas ar pelnu saturu līdz 0,7%.

Lūdzu sniegt atbildi, kāpēc ir norādīts, ka granulām jāatbilst EN*plus* A1 standartiem un norādīti citi parametri?

**Atbilde**:

Iepirkumu komisija informē, ka Tehniskajā specifikācijā ir norādītas neprecīzas kvalitātes prasības granulām. Komisija ir sagatavojusi Nolikuma grozījumus, kuros nepārprotami noteikts, ka granulām jāatbilst EN*plus* A1 klases kvalitātes prasībām.