Pielikums Nr.1

Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve

 lietus ūdeņu novadīšanai Staiceles pilsētā

**Darba uzdevums**

**Mērķis:**

Nodrošināt lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas izveidi, novadgrāvju tīrīšanu, rakšanu Alojas novada Staiceles pilsētā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.714 “Melorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.

**Darba apraksts:**

Pirms darbu veikšanas saskaņot rakšanas darbus ar SIA “Alojas novada Saimniekserviss”, A/S “Lattelecom”, AS “Latvenergo”. Novadgrāvju rakšanas un tīrīšanas apjoms ir 282 m. Izraktā grunts jānolīdzina uz vietas, virsmu noplanējot. Veicot rakšanas darbus var rasties dažādi neizmantojami būvgruži (koku saknes, zari, akmeņi, būvkonstrukciju atlūzas), kurus jānogādā Uzņēmēja noteiktā atbērtnē.

Caurtekas – 3 (trīs) gab. 400 mm diametrā un 2,5 m garumā – apaļas, ražotas lietošanai autoceļos – rievotas polipropēna (PP) trubas, caurtekas, kuru stiprības klase ir SN8. Caurtekas no jauna iebūvējamas Pasūtītāja norādītajās vietās. **Pirms piedāvājuma iesniegšanas, Objekts obligāti ir jāapseko dabā**, lai pārliecinātos, ka paredzētie darbu apjomi atbilst tehniskā specifikācijā un darbu apjomos norādītajiem, pie kam tehnikas piekļūšana objektā ir ierobežota. Par Objekta apskati zvanīt Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājam Aivaram Krūmiņam – tel.22014160.

 Pabeidzot apjomos uzskaitītos darbus, Uzņēmējs sagatavo pieņemšanas- nodošanas darbu aktus, pievienojot formu 2, ieniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs pēc dokumentu saņemšanas nozīmē komisiju izpildīto darbu pieņemšanai.