Jautājumi un atbildes

**Jautājums:** Kādas frakcijas drupinātā grants jāizmanto ceļu remontiem?

**Atbilde:** Ceļu remontiem jāizmanto sagatavota drupinātā grants, kur lielākais graudu izmērs nedrīkst būt lielāks par 45mm.

**Jautājums:** Vai dotie materiālu apjomi doti blīvā veidā vai irdenā?

**Atbilde:** Iepirkuma dokumentācijā dotie materiālu apjomi norādīti blīvā veidā.